Flange Diámetro Nominal 24" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 41" | 1041
Diámetro eje de los agujeros | K = | 35 1/2" | 902
Diámetro cara posterior | G = | 27 1/4" | 692
Espesor del flanje | B = | 5 1/2" | 140
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 2 5/8" | 66,7
Diámetro exterior cara superior | M = | 29 1/2" | 749
Diámetro interior del taladro | C = | 24. 25 | 616
Altura total | N = | 8" | 203