> > "J" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 1" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 4 7/8" | 123,8
Diámetro eje de los agujeros | K = | 3 1/2" | 88,9
Diámetro cara posterior | G = | 2" | 50,8
Espesor del flanje | B = | 11/16" | 17,5
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 3/4" | 19,05
Diámetro exterior cara superior | M = | 2 1/8" | 54
Diámetro interior del taladro | J = |  |
Altura total | H = | 2 7/16" | 61,9
Diámetro exterior del cuello | A = | 1. 32 | 33,4