Flange Diámetro Nominal 3/4" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 3 7/8" | 98,4
Diámetro eje de los agujeros | K = | 2 3/4" | 69,8
Diámetro cara posterior | G = | 1 11/16" | 42,9
Espesor del flanje | B = | 1/2" | 12,7
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 5/8" | 15,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 1 1/2" | 38,1
Diámetro interior del taladro | C = | 1. 09 | 27,07
Altura total | N = | 5/8" | 15,9