Flange Diámetro Nominal 4" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 10" | 254
Diámetro eje de los agujeros | K = | 7 7/8" | 200
Diámetro cara posterior | G = | 6 3/16" | 157
Espesor del flanje | B = | 1 1/4" | 31,8
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 7/8" | 22,2
Diámetro exterior cara superior | M = | 5 3/4" | 146
Diámetro interior del taladro | J = | 4. 03 | 102
Altura total | H = | 3 3/8" | 85,7
Diámetro exterior del cuello | A = | 4. 50 | 114