Flange Diámetro Nominal 6" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 11" | 279
Diámetro eje de los agujeros | K = | 9 1/2" | 241
Diámetro cara posterior | G = | 8 1/2" | 216
Espesor del flanje | B = | 1" | 25,4
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 7/8" | 22,2
Diámetro exterior cara superior | M = | 7 9/16" | 192
Diámetro interior del taladro | C = | 6. 72 | 171
Altura total | N = | 1 9/16" | 39,7