Flange Diámetro Nominal 3" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 10 1/2" | 267
Diámetro eje de los agujeros | K = | 8" | 203
Radio | R = | 3/8" | 9,52
Espesor del flanje | B = | 1 7/8" | 47,6
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/4" | 31,8
Diámetro exterior cara superior | M = | 5 1/4" | 133
Diámetro interior del taladro | V = | 3. 60 | 91,4
Altura total | O = | 2 7/8" | 73,0