Flange Diámetro Nominal 8" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 13 1/2" | 313
Diámetro eje de los agujeros | K = | 11 3/4" | 298
Diámetro cara posterior | G = | 10 3/4" | 270
Espesor del flanje | B = | 1 1/4" | 28,6
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 7/8" | 22,2
Diámetro exterior cara superior | M = | 9 11/16" | 246
Diámetro interior del taladro | J = | 7.98 | 203
Altura total | H = | 4" | 102
Diámetro exterior del cuello | A = | 8. 62 | 219