> > "J" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 10" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 17 1/2" | 444
Diámetro eje de los agujeros | K = | 15 1/4" | 387
Diámetro cara posterior | G = | 12 3/4" | 324
Espesor del flanje | B = | 1 1/8" | 54,0
Número de agujeros |  | 16 | 16
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/4" | 31,8
Diámetro exterior cara superior | M = | 12 5/8" | 321
Diámetro interior del taladro | J = |  |
Altura total | H = | 4 7/8" | 124
Diámetro exterior del cuello | A = | 10. 75 | 273