> "U" y "F" Espacificaciones según Cliente.

Flange Diámetro Nominal 12" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 26 1/2" | 673
Diámetro eje de los agujeros | K = | 22 1/2" | 572
Diámetro cara posterior | G = | 15" | 381
Espesor del flanje | B = | 4 7/8" | 124
Número de agujeros |  | 16 | 16
Diametro de los agujeros | L = | 2 1/8" | 54
Diámetro exterior cara superior | M = | 17 3/4" | 451
Diámetro interior del taladro | C = | 12. 88 | 327,1
Altura total | N = | 7 1/8" | 181
Altura del diámetro del taladro | U = |  |
Diámetro de la boca | F = |  |