> "U" y "F" Espacificaciones según Cliente.

Flange Diámetro Nominal 6" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 15 1/2" | 394
Diámetro eje de los agujeros | K = | 12 1/2" | 318
Diámetro cara posterior | G = | 8 1/2" | 216
Espesor del flanje | B = | 2 3/16" | 55,6
Número de agujeros |  | 12 | 12
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/2" | 38,1
Diámetro exterior cara superior | M = | 9" | 229
Diámetro interior del taladro | C = | 6. 72 | 170,7
Altura total | N = | 4 11/16" | 119
Altura del diámetro del taladro | U = |  |
Diámetro de la boca | F = |  |