Flange Diámetro Nominal 2" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 8 1/2" | 216
Diámetro eje de los agujeros | K = | 6 1/2" | 165,1
Radio | R = | 5/16" | 7,94
Espesor del flanje | B = | 1 1/2" | 38,1
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 1" | 25,4
Diámetro exterior cara superior | M = | 4 1/8" | 105
Diámetro interior del taladro | V = | 2. 46 | 62,5
Altura total | O = | 2 1/4" | 57,2