> > "J" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 3/4" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 4 5/8" | 117,5
Diámetro eje de los agujeros | K = | 3 1/4" | 82,5
Diámetro cara posterior | G = | 1 11/16" | 42,9
Espesor del flanje | B = | 5/8" | 15,9
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 5/8" | 19,05
Diámetro exterior cara superior | M = | 1 7/8" | 47,6
Diámetro interior del taladro | J = |  |
Altura total | H = | 2 1/4" | 57,2
Diámetro exterior del cuello | A = | 1. 05 | 26,7