Flange Diámetro Nominal 12" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 22" | 559
Diámetro eje de los agujeros | K = | 19 1/4" | 489
Radio | R = | 1/2" | 12,7
Espesor del flanje | B = | 2 5/8" | 66,7
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 1 3/8" | 34,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 15 3/4" | 400
Diámetro interior del taladro | V = | 12. 92 | 328
Altura total | O = | 4 5/8" | 117