Flange Diámetro Nominal 10" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 17 1/2" | 444
Diámetro eje de los agujeros | K = | 15 1/4" | 387
Diámetro cara posterior | G = | 12 3/4" | 324
Espesor del flanje | B = | 1 7/8" | 47,6
Número de agujeros |  | 16 | 16
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/8" | 28,6
Diámetro exterior cara superior | M = | 12 5/8" | 321
Diámetro interior del taladro | E = | 10. 88 | 276
Altura total | N = | 2 5/8" | 66,7
Longitud mínima de la Rosca | T = | 2 3/16" | 55,6