Flange Diámetro Nominal 2" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 6" | 152
Diámetro eje de los agujeros | K = | 4 3/4" | 121
Diámetro cara posterior | G = | 3 5/8" | 92,1
Espesor del flanje | B = | 3/4" | 19,0
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 3/4" | 19,0
Diámetro exterior cara superior | M = | 3 1/16" | 77,8
Diámetro interior del taladro | C = | 2. 44 | 62,0
Altura total | N = | 1" | 25,4
Altura del diámetro del taladro | U = | 11/16" | 17,5
Diámetro de la boca | F = | 2. 07 | 52,6