Flange Diámetro Nominal 16" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 27 3/4" | 705
Diámetro eje de los agujeros | K = | 24 1/4" | 616
Radio | R = | 1/2" | 12,7
Espesor del flanje | B = | 3 1/2" | 88,9
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 1 3/4" | 44,4
Diámetro exterior cara superior | M = | 20" | 508
Diámetro interior del taladro | V = | 16. 19 | 411
Altura total | O = | 6 1/2" | 165