Flange Diámetro Nominal 12" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 24" | 610
Diámetro eje de los agujeros | K = | 21" | 533
Diámetro cara posterior | G = | 15" | 381
Espesor del flanje | B = | 3 1/8" | 79,4
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/2" | 38,1
Diámetro exterior cara superior | M = | 16 1/2" | 419
Diámetro interior del taladro | E = | 12. 94 | 329
Altura total | N = | 4 5/8" | 117
Longitud mínima de la Rosca | T = | 3 " | 76,2