Flange Diámetro Nominal 3 1/2" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 9" | 228,6
Diámetro eje de los agujeros | K = | 7 1/4" | 184,1
Diámetro cara posterior | G = | 5 1/2" | 139,7
Espesor del flanje | B = | 1 3/8" | 34,9
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 1" | 25,4
Diámetro exterior cara superior | M = | 5 1/4" | 133
Diámetro interior del taladro | E = | 4. 13 | 105
Altura total | N = | 1 15/16" | 49,2
Longitud mínima de la Rosca | T = | 1 9/16" | 39,7