> > > > > Flange Diámetro Nominal 1" |  | pulg. | mm.
> > > > > Diámetro exterior | D = | 4 7/8" | 123,8
> > > > > Diámetro eje de los agujeros | K = | 3 1/2" | 88,9
> > > > > Diámetro cara posterior | G = | 2" | 50,8
> > > > > Espesor del flanje | B = | 11/16" | 17,5
> > > > > Número de agujeros |  | 4 | 4
> > > > > Diametro de los agujeros | L = | 3/4" | 19,05
> > > > > Diámetro exterior cara superior | M = | 2 1/8" | 54
> > > > > Diámetro interior del taladro | E = | 1. 41 | 35,8
> > > > > Altura total | N = | 1 1/16" | 27
> > > > > Longitud mínima de la Rosca | T = | 11/16 " | 17,5