Flange Diámetro Nominal 4" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 10 3/4" | 273
Diámetro eje de los agujeros | K = | 8 1/2" | 216
Radio | R = | 7/16" | 11,1
Espesor del flanje | B = | 1 1/2" | 38,1
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 1" | 25,4
Diámetro exterior cara superior | M = | 6" | 152
Diámetro interior del taladro | V = | 4. 60 | 117
Altura total | O = | 2 1/8" | 54,0