Flange Diámetro Nominal 10" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 16" | 406
Diámetro eje de los agujeros | K = | 14 1/2" | 362
Diámetro cara posterior | G = | 12 3/4" | 324
Espesor del flanje | B = | 1 3/16" | 30,2
Número de agujeros |  | 12 | 12
Diametro de los agujeros | L = | 1" | 25,4
Diámetro exterior cara superior | M = | 12" | 305
Diámetro interior del taladro | C = | 10. 88 | 276
Altura total | N = | 1 15/16" | 49,2