> > "C" y "N" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 14" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 29 1/2" | 749
Diámetro eje de los agujeros | K = | 25" | 635
Diámetro cara posterior | G = | 16 1/4" | 413
Espesor del flanje | B = | 5 1/4" | 133
Número de agujeros |  | 16 | 16
Diametro de los agujeros | L = | 2 3/8" | 60,3
Diámetro exterior cara superior | M = | 19 1/2" | 495
Diámetro interior del taladro | C = |  |
Altura total | N = |  |