Flange Diámetro Nominal 2" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 6 1/2" | 165
Diámetro eje de los agujeros | K = | 5" | 127
Radio | R = | 5/16" | 7,94
Espesor del flanje | B = | 3/4" | 19,0
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 3/4" | 19,0
Diámetro exterior cara superior | M = | 3 5/16" | 84,1
Diámetro interior del taladro | V = | 2. 46 | 62,5
Altura total | O = | 1 5/16" | 33,3