Flange Diámetro Nominal 5" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 11" | 279
Diámetro eje de los agujeros | K = | 9 1/4" | 235
Diámetro cara posterior | G = | 7 5/16" | 186
Espesor del flanje | B = | 1 3/4" | 34,9
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 7/8" | 22,2
Diámetro exterior cara superior | M = | 7" | 178
Diámetro interior del taladro | E = | 5. 69 | 145
Altura total | N = | 2" | 50,8
Longitud mínima de la Rosca | T = | 1 11/16" | 42,9