Flange Diámetro Nominal 18" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 28" | 711
Diámetro eje de los agujeros | K = | 24 3/4" | 629
Diámetro cara posterior | G = | 21" | 533
Espesor del flanje | B = | 2 3/4" | 60,3
Número de agujeros |  | 24 | 24
Diametro de los agujeros | L = | 1 3/8" | 34,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 21" | 533
Diámetro interior del taladro | E = | 18. 19 | 462
Altura total | N = | 3 1/2" | 88,9
Longitud mínima de la Rosca | T = | 2 3/4 " | 69,8