Flange Diámetro Nominal 24" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 32" | 813
Diámetro eje de los agujeros | K = | 29 1/2" | 749
Radio | R = | 1/2" | 12,7
Espesor del flanje | B = | 1 7/8" | 47,6
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 1 3/4" | 34,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 26 1/8" | 664
Diámetro interior del taladro | V = | 24. 25 | 616
Altura total | O = | 4 3/8" | 111