> "U" y "F" Espacificaciones según Cliente.

Flange Diámetro Nominal 8" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 19" | 483
Diámetro eje de los agujeros | K = | 15 1/2" | 394
Diámetro cara posterior | G = | 10 5/8" | 270
Espesor del flanje | B = | 3 5/8" | 92,1
Número de agujeros |  | 12 | 12
Diametro de los agujeros | L = | 1 3/4" | 44,5
Diámetro exterior cara superior | M = | 11 1/2" | 292
Diámetro interior del taladro | C = | 8. 72 | 221,5
Altura total | N = | 5 5/8" | 144
Altura del diámetro del taladro | U = |  |
Diámetro de la boca | F = |  |