Flange Diámetro Nominal 20" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 30 1/2" | 775
Diámetro eje de los agujeros | K = | 27" | 686
Diámetro cara posterior | G = | 23" | 584
Espesor del flanje | B = | 1 1/2" | 63,5
Número de agujeros |  | 24 | 24
Diametro de los agujeros | L = | 1 3/8" | 34,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 23 1/8" | 587
Diámetro interior del taladro | J = | 19. 25 | 489
Altura total | H = | 6 3/8" | 162
Diámetro exterior del cuello | A = | 20. 00 | 508