Flange Diámetro Nominal 1 1/2" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 5" | 127
Diámetro eje de los agujeros | K = | 3 7/8" | 98,4
Diámetro cara posterior | G = | 2 7/8" | 73,0
Espesor del flanje | B = | 11/16" | 17,5
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 5/8" | 15,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 2 3/16" | 65,1
Diámetro interior del taladro | C = | 1. 95 | 49,5
Altura total | N = | 7/8" | 22,2