Flange Diámetro Nominal 1 1/4" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 6 1/4" | 159
Diámetro eje de los agujeros | K = | 4 3/8" | 111,1
Diámetro cara posterior | G = | 2 1/2" | 63,5
Espesor del flanje | B = | 1 1/8" | 28,6
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 1" | 25,4
Diámetro exterior cara superior | M = | 2 1/2" | 63,5
Diámetro interior del taladro | C = | 1. 72 | 43,7
Altura total | N = | 1 5/8" | 41,3