Flange Diámetro Nominal 4" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 9" | 229
Diámetro eje de los agujeros | K = | 7 1/2" | 190
Diámetro cara posterior | G = | 6 3/16" | 157
Espesor del flanje | B = | 15/16" | 23,8
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 3/4" | 19,0
Diámetro exterior cara superior | M = | 5 5/16" | 135
Diámetro interior del taladro | C = | 4. 57 | 116
Altura total | N = | 1 5/16" | 33,3