Flange Diámetro Nominal 16" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 23 1/2" | 597
Diámetro eje de los agujeros | K = | 21 1/4" | 540
Diámetro cara posterior | G = | 18 1/2" | 470
Espesor del flanje | B = | 1 7/16" | 36,5
Número de agujeros |  | 16 | 16
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/8" | 28,6
Diámetro exterior cara superior | M = | 18" | 457
Diámetro interior del taladro | J = | 15. 25 | 387
Altura total | H = | 5" | 127
Diámetro exterior del cuello | A = | 16. 00 | 406