Flange Diámetro Nominal 4" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 12 1/4" | 311
Diámetro eje de los agujeros | K = | 9 1/2" | 241
Radio | R = | 7/16" | 11,1
Espesor del flanje | B = | 2 1/8" | 54,0
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 1 3/8" | 34,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 6 3/8" | 162
Diámetro interior del taladro | V = | 4. 60 | 117
Altura total | O = | 3 9/16" | 90,5