> "U" y "F" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 2 1/2" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 9 5/8" | 244
Diámetro eje de los agujeros | K = | 7 1/2" | 190,5
Diámetro cara posterior | G = | 4 1/8" | 104,8
Espesor del flanje | B = | 1 1/8" | 28,6
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/8" | 28,6
Diámetro exterior cara superior | M = | 4 7/8" | 123,8
Diámetro interior del taladro | C = | 2. 94 | 74,7
Altura total | N = | 2 1/2" | 63,5
Altura del diámetro del taladro | U = |  |
Diámetro de la boca | F = |  |