Flange Diámetro Nominal 18" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 25" | 635
Diámetro eje de los agujeros | K = | 22 3/4" | 578
Diámetro cara posterior | G = | 21" | 533
Espesor del flanje | B = | 1 9/16" | 39,7
Número de agujeros |  | 16 | 16
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/4" | 31,8
Diámetro exterior cara superior | M = | 19 7/8" | 505
Diámetro interior del taladro | C = | 18. 18 | 462
Altura total | N = | 2 11/16" | 68,3