Flange Diámetro Nominal 2 1/2" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 7 1/2" | 190,5
Diámetro eje de los agujeros | K = | 5 7/8" | 149,2
Diámetro cara posterior | G = | 4 1/8" | 104,8
Espesor del flanje | B = | 1 1/8" | 28,6
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 7/8" | 22,2
Diámetro exterior cara superior | M = | 3 15/16" | 100
Diámetro interior del taladro | C = | 2. 94 | 74,7
Altura total | N = | 1 5/8" | 41,3