"U","F","C" y "N" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 24" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 46" | 1158
Diámetro eje de los agujeros | K = | 39" | 991
Diámetro cara posterior | G = | 27 1/4" | 692
Espesor del flanje | B = | 8" | 203
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 3 5/8" | 92,1
Diámetro exterior cara superior | M = | 30" | 362
Diámetro interior del taladro | C = |  |
Altura total | N = |  |
Altura del diámetro del taladro | U = |  |
Diámetro de la boca | F = |  |