> > "J" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 20" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 32" | 813
Diámetro eje de los agujeros | K = | 28 1/2" | 724
Diámetro cara posterior | G = | 23" | 584
Espesor del flanje | B = | 3 1/2" | 88,9
Número de agujeros |  | 24 | 24
Diametro de los agujeros | L = | 1 3/4" | 44,4
Diámetro exterior cara superior | M = | 24" | 610
Diámetro interior del taladro | J = |  |
Altura total | H = | 7 1/2" | 190
Diámetro exterior del cuello | A = | 20. 00 | 508