Flange Diámetro Nominal 4" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 10 3/4" | 273
Diámetro eje de los agujeros | K = | 8 1/2" | 216
Diámetro cara posterior | G = | 6 3/16" | 157
Espesor del flanje | B = | 1 1/2" | 38,1
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 1" | 25,4
Diámetro exterior cara superior | M = | 6" | 152
Diámetro interior del taladro | C = | 4. 57 | 116
Altura total | N = | 2 1/8" | 54,0
Altura del diámetro del taladro | U = | 15/16" | 23,8
Diámetro de la boca | F = | 4. 03 | 102,4