> > "J" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 14" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 25 1/4" | 641
Diámetro eje de los agujeros | K = | 22" | 559
Diámetro cara posterior | G = | 16 1/4" | 413
Espesor del flanje | B = | 3 3/8" | 85,7
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 1 5/8" | 41,3
Diámetro exterior cara superior | M = | 17 3/4" | 451
Diámetro interior del taladro | J = |  |
Altura total | H = | 8 3/8" | 213
Diámetro exterior del cuello | A = | 14. 00 | 356