Flange Diámetro Nominal 3/4" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 4 5/8" | 117,5
Diámetro eje de los agujeros | K = | 3 1/4" | 82,6
Diámetro cara posterior | G = | 1 11/16" | 42,9
Espesor del flanje | B = | 5/8" | 15,9
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 5/8" | 19,0
Diámetro exterior cara superior | M = | 1 7/8" | 47,6
Diámetro interior del taladro | C = | 1. 09 | 27,7
Altura total | N = | 1" | 25,4
Altura del diámetro del taladro | U = | 7/16" | 11,1
Diámetro de la boca | F = | 0. 82 | 20,8