Flange Diámetro Nominal 16" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 27 3/4" | 705
Diámetro eje de los agujeros | K = | 24 1/4" | 616
Diámetro cara posterior | G = | 18 1/2" | 470
Espesor del flanje | B = | 3 1/2" | 88,9
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 1 3/4" | 44,4
Diámetro exterior cara superior | M = | 20" | 508
Diámetro interior del taladro | E = | 16. 19 | 411
Altura total | N = | 5 1/4" | 133
Longitud mínima de la Rosca | T = | 3 3/8" | 85,7