Flange Diámetro Nominal 1 1/4" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 4 5/8" | 117
Diámetro eje de los agujeros | K = | 3 1/2" | 88,9
Radio | R = | 3/16" | 4,76
Espesor del flanje | B = | 5/8" | 15,9
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 5/8" | 15,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 2 5/16" | 58,7
Diámetro interior del taladro | V = | 1. 72 | 43,7
Altura total | O = | 13/16" | 20,6