> > "J" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 6" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 12 1/2" | 318
Diámetro eje de los agujeros | K = | 10 5/8" | 270
Diámetro cara posterior | G = | 8 1/2" | 216
Espesor del flanje | B = | 1 5/8" | 41,3
Número de agujeros |  | 12 | 12
Diametro de los agujeros | L = | 1" | 25,4
Diámetro exterior cara superior | M = | 8 1/8" | 206
Diámetro interior del taladro | J = |  |
Altura total | H = | 4 1/16" | 103
Diámetro exterior del cuello | A = | 6. 62 | 168