Flange Diámetro Nominal 3" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 7 1/2" | 190
Diámetro eje de los agujeros | K = | 6" | 152
Radio | R = | 3/8" | 9,52
Espesor del flanje | B = | 15/16" | 23,8
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 3/4" | 19,0
Diámetro exterior cara superior | M = | 4 1/4" | 108
Diámetro interior del taladro | V = | 3. 60 | 91,4
Altura total | O = | 1 3/16" | 30,2