Flange Diámetro Nominal 20" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 27 1/2" | 698
Diámetro eje de los agujeros | K = | 25" | 635
Diámetro cara posterior | G = | 23" | 584
Espesor del flanje | B = | 1 11/16" | 42,9
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/4" | 31,8
Diámetro exterior cara superior | M = | 22" | 559
Diámetro interior del taladro | C = | 20. 20 | 513
Altura total | N = | 2 7/8" | 73
Altura del diámetro del taladro | U = | 2 1/8" | 54
Diámetro de la boca | F = | 19. 25 | 488,9