Flange Diámetro Nominal 2 1/2" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 7" | 178
Diámetro eje de los agujeros | K = | 5 1/2" | 140
Diámetro cara posterior | G = | 4 1/4" | 105
Espesor del flanje | B = | 7/8" | 22,2
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 3/4" | 19,0
Diámetro exterior cara superior | M = | 3 9/16" | 90,5
Diámetro interior del taladro | J = | 2. 47 | 62,7
Altura total | H = | 2 3/4" | 69,8
Diámetro exterior del cuello | A = | 2. 88 | 73,2