> "U" y "F" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 4" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 11" | 292
Diámetro eje de los agujeros | K = | 9 1/4" | 235
Diámetro cara posterior | G = | 6 3/16" | 157
Espesor del flanje | B = | 1 3/4" | 44,4
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/4" | 31,8
Diámetro exterior cara superior | M = | 6 1/4" | 159
Diámetro interior del taladro | C = | 4. 57 | 116
Altura total | N = | 2 3/4" | 69,8
Altura del diámetro del taladro | U = |  |
Diámetro de la boca | F = |  |