Flange Diámetro Nominal 1" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 5 7/8" | 149
Diámetro eje de los agujeros | K = | 4" | 101,6
Radio | R = | 1/8" | 3,2
Espesor del flanje | B = | 11/16" | 17,5
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 1" | 25,4
Diámetro exterior cara superior | M = | 2 1/16" | 52,4
Diámetro interior del taladro | V = | 1. 38 | 35,1
Altura total | O = | 1 5/8" | 41,3