> > > "E" Para los flanges de 150 lb.de presión no llevan diametro de encaje

Flange Diámetro Nominal 1" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 4 1/4" | 108
Diámetro eje de los agujeros | K = | 3 1/8" | 79,4
Diámetro cara posterior | G = | 2" | 50,8
Espesor del flanje | B = | 9/16" | 14,3
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 5/8" | 15,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 1 15/16" | 49,2
Diámetro interior del taladro | E = |  |
Altura total | N = | 11/16 | 17,5
Longitud mínima de la Rosca | T = | 11/16 | 17,5